**Specifikace dodávkového vozidla I**

**Obecné**

Kategorie M1

Počet míst k sezení: 8 míst k sezení

**Počet vozidel**: 2 vozidla (dodavatel musí nabídnout dvě vozidla stejné značky a modelové řady)

**Motor**

* Motor Vznětový/zážehový
* Palivo Nafta/Benzín
* Výkon motoru Minimálně 110kw (150k)
* Pohon Přední náprava
* Převodovka Manuální převodovka 6 rychlostí

**Bezpečnostní parametry**

* Airbagy Boční a hlavové airbagy na všech sedadlech
* Parkovací senzory Vpředu a vzadu, parkovací kamera
* Paket viditelnosti Mlhové světlomety, dešťový a světelný senzor
* Zpětná kamera
* Systém sledování jízdního pruhu
* Systém sledování mrtvého úhlu
* Asistent rozjezdu do kopce
* Automatické přepínání dálkových světel
* Led čelní světlomety, Led denní svícení

**Výbava a funkčnost**

* Klimatizace Manuální klimatizace a vytápění vpředu a vzad

s odděleným ovládáním a posílením topením pro přední část vozu; vytápění pro zadní část vozu s odděleným ovládáním (výdechy pro druhou řadu)

* Zamykání Centrální zamykání, bezklíčkové zapalování
* Okna Vyhřívané čelní sklo
* Zatmavená zadní boční okna a zadní sklo
* Elektrické ovládání bočních oken
* Volant Multifunkční kožený, výškově a podélně

nastavitelný

* Sedadla Sedadlo řidiče a spolujezdce plně nastavitelné

ve všech směrech, nastavitelná bederní opěrka, ergonomické s loketními opěrkami

Třímístná lavice ve druhé řadě

Třímístná lavice ve třetí řadě

* Zpětná zrcátka Vnější zpětná zrcátka el. sklopná a elektricky

nastavitelná, vyhřívaná

* Koberce Gumový koberec v kabině
* Pneumatiky Pneumatiky a výměna pneumatik (letní/zimní) Preferovány jsou celoroční pneumatiky.
* Rezervní kolo

**Další požadavky**

* USB
* Tempomat
* Bezdrátové připojení telefonu Android Auto, Car play
* Zadní křídlové dveře prosklené, otvíratelné o 180°
* Posuvné dveře na pravé straně
* Tažné zařízení
* Montáž druhého ovládání pro vozidla autoškoly (2 pedály – spojka, brzda)

**Specifikace dodávkového vozidla II**

**Obecné**

Kategorie N1 do 3 500 kg

**Počet vozidel**: 1 vozidlo

**Motor**

* Motor Vznětový
* Palivo Nafta
* Výkon motoru Minimálně 120 kw
* Pohon Pohon všech kol
* Převodovka Automatická převodovka
* Rozměry Maximální výška 2 400 mm

Maximální šířka bez zrcátek 2 050 mm

Maximální délka 6 000 mm

Ložná plocha minimálně na 3 EURO palety

* Užitečná hmotnost Minimálně 970 kg

**Bezpečnostní parametry**

* Airbagy Boční a hlavové airbagy na všech sedadlech
* Parkovací senzory Vpředu a vzadu, parkovací kamera
* Paket viditelnosti Mlhové světlomety, dešťový a světelný senzor
* Zpětná kamera
* Systém sledování jízdního pruhu
* Systém sledování mrtvého úhlu
* Asistent rozjezdu do kopce
* Automatický spínač světlometů
* Automatické přepínání dálkových světel
* Led čelní světlomety, Led denní svícení

**Výbava a funkčnost**

* Klimatizace Automatická
* Zamykání Centrální zamykání, bezklíčkové zapalování
* Okna Vyhřívané čelní sklo

Elektrické ovládání bočních oken

* Volant Multifunkční kožený volant výškově a podélně

nastavitelný

* Sedadla Sedadlo řidiče a spolujezdce plně nastavitelné

ve všech směrech, nastavitelná bederní opěrka, ergonomické s loketními opěrkami

Kabina s dvěma pohodlnými (plnohodnotnými sedačkami) – dvě místa k sezení

* Zpětná zrcátka Vnější zpětná zrcátka el. sklopná a elektricky

nastavitelná, vyhřívaná

* Koberce Gumový koberec v kabině
* Pneumatiky Pneumatiky a výměna pneumatik (letní/zimní)
* Plnohodnotné rezervní kolo Rezervní kolo součástí služby

**Další požadavky**

* Navigace dotykový display s online navigací
* USB
* Adaptivní tempomat ACC
* Bezdrátové připojení telefonu Android Auto, Car play
* Zadní křídlové dveře neprosklené
* Posuvné dveře na pravé straně
* Zásuvka 230 V v prostoru řidiče
* Zásuvka 230 V v nákladovém prostoru
* Zásuvka 12 V v nákladovém prostoru na C a D sloupku
* Boční obložení nákladového prostoru
* Dřevěná podlaha v nákladovém prostoru s ochranou nákladové hrany a úchytná oka v podlaze
* Osvětlení nákladového prostoru
* Posuvné dveře na pravé straně